

**PROCEDURE**

USO DELLA SEDIA

|  |  |
| --- | --- |
| EMITTENTE | Direzione dei Servizi |
| DESTINATARI | Corpo Militi |
| PERCORSO | Procedure  ⇨Automezzi  ⇨Uso della Sedia - Utilizzo |
| DATA AGGIORNAMENTO | 16 marzo 2016 |

La sedia è il presidio destinato al trasporto di una persona che non sia in grado di camminare

autonomamente, ma di sostenere la posizione seduta e che non sia stata vittima di un trauma, tanto su percorsi piani quanto, ad esempio lungo le scale per raggiungere il mezzo di soccorso

dall’abitazione.

Per utilizzare la sedia sono necessari almeno due soccorritori preparati. Una terza persona può

essere utile per migliorare la sicurezza della discesa e nel caso in cui la persona assistita sia

particolarmente pensante.

Lo scivolamento della sedia lungo le scale è reso possibile grazie alla presenza di una coppia di

cingoli posti alle spalle lo schienale.

**Apertura e chiusura della sedia**

La barra rossa di bloccaggio posta sotto il bordo anteriore del sedile disattiva il blocco per la chiusura e per l'apertura della sedia. Prima di far sedere la persona assistita, verificare che la sedia sia completamente aperta e bloccata.

Per la sua apertura:

• Posizionarsi accanto alla sedia, afferrare lo schienale con una mano e la barra di bloccaggio con l'altra;

• Tirare la barra di bloccaggio in avanti e allontanare il sedile dallo schienale fino a quando la sedia è completamente aperta ed il blocco di inserisce.

Per azionare i cingoli che permettono la movimentazione su scala:

• In apertura: afferrare la barra posta nella parte superiore dei cingoli e tirarla indietro fino a bloccare il binario nella posizione di massima estensione

• In chiusura: abbassare la leva rossa di chiusura fino a quando il binario si chiude completamente.



Per una più agevole conduzione, la sedia è inoltre fornita di una lift-bar alle spalle dello schienale (regolabile agendo sulle linguette rosse presenti dietro allo schienale e facendo scorrere la medesima fino a un punto di fermo) e due maniglie telescopiche ai lati delle gambe anteriori (regolabili mediante la pressione dei pulsanti posti in prossimità delle impugnature delle maniglie stesse).

Per riporre la sedia al termine del servizio:

• Posizionarsi accanto alla sedia, afferrare lo schienale con una mano e la barra di bloccaggio con l'altra;

• Tirare la barra di bloccaggio in avanti e portarla verso lo schienale del sedile;

• Premere il sedile contro lo schienale finché il blocco non si impegna.

**Utilizzo della sedia**

L'uso della sedia richiede un minimo di due operatori formati.

Una terza persona può risultare estremamente preziosa a supportare la movimentazione, in modo

particolare durante la percorrenza delle scale. È ovviamente indispensabile in primo luogo che gli

operatori comunichino fra loro al fine di agire in maniera coordinata.

I soccorritori devono comunicare tra di loro e agire in maniera coordinata.

Per il corretto posizionamento della sedia occorre:

1. Aprire la sedia e assicurarsi che la barra di bloccaggio sia in inserita

2. Bloccare le ruote posteriori agendo sui fermi

3. Assicurarsi che il poggiapiedi sia sollevato

4. Far accomodare la persona assistita usando la metodica più opportuna

5. Fissare le cinture di sicurezza del tronco

6. Abbassare il poggiapiedi e aiutare la persona nell’appoggiarvi i piedi

7. Fissare il sistema di ritenuta delle caviglie (nei modelli dove disponibile)



Ogniqualvolta possibile è bene condurre la sedia su superfici lisce, tirando la sedia in direzione

opposta allo sguardo della persona assistita solo in caso di ostacoli bassi come soglie delle porte per arrecare il minimo disagio possibile alla persona stessa e utilizzando i cingoli anche per impegnare piccoli cordoli o singoli gradini.

Durante lo spostamento su superfici orizzontali:

1. Il soccorritore alla testa rilascia i freni, regola l’altezza della lift-bar ad un’altezza per lui comoda

e la afferra per spingere e direzionare la sedia

2. Il soccorritore ai piedi collabora con lui o, laddove non necessario, assiste la persona.

Raggiunte delle scale da affrontare in discesa:

1. Il soccorritore alla testa accosta la sedia alle scale e inserisce i freni

2. Il soccorritore ai piedi allunga le maniglie telescopiche fino alla posizione desiderata

3. Il terzo soccorritore, qualora presente, si posiziona a valle del soccorritore ai piedi lungo le scale

e, appoggiata una mano sulla sua schiena, fornisce aiuto e guida durante la discesa

4. Il soccorritore alla testa apre i cingoli e solleva la lift-bar ad un’altezza per lui comoda, sblocca

quindi i freni ed inclina lo schienale

Entrambi i soccorritori, operando in modo coordinato, portano quindi la sedia sul bordo del gradino superiore e la fanno scivolare verso il basso fino a quando le guide appoggiano agli ultimi due o tre gradini.



Per mantenere costante l’angolo di discesa, è importante che:

• Il soccorritore alla testa applichi una lieve pressione verso il basso sulla lift-bar

• L’operatore ai piedi sollevi leggermente verso l’alto le maniglie telescopiche

Quando la sedia raggiunge la base delle scale con le ruote posteriori, il soccorritore alla testa inclina la sedia in avanti fino a quando tutte e quattro le ruote appoggiano delicatamente sul pavimento; il soccorritore ai piedi ritrae le maniglie telescopiche.

Il soccorritore alla testa chiude quindi i cingoli, regola la lift-bar ad un'altezza opportuna e guida la

sedia sulla superficie piana.